* **128.1.6.5/12**

**10000000 00000001 00000110 00000101**

**10000000 00001111 11111111 11111111**

IP NETWORK **128.0.0.0**

IP GATEWAY CONVENZIONALE **128.0.0.1**

IP BROADCAST **128.15.255.255**

OTTETI PER HOST **20 BIT**

OTTETI PER LA NETWORK **12 BIT**

MAX HOST **1048576**

* **200.1.2.3/24**

**11001000 00000001 00000010 00000011**

**11001000 00000001 00000010 11111111**

IP NETWORK **200.1.2.0**

IP GATEWAY CONVENZIONALE **200.1.2.1**

IP BROADCAST **200.1.2.255**

OTTETI PER HOST **8 BIT**

OTTETI PER LA NETWORK **24 BIT**

MAX HOST **256**

* **192.192.1.1/22**

**11000000 11000000 00000001 00000001**

**11001000 11000000 00000011 11111111**

IP NETWORK **192.192.0.0**

IP GATEWAY CONVENZIONALE **192.192.0.1**

IP BROADCAST **192.192.3.255**

OTTETI PER HOST **10 BIT**

OTTETI PER LA NETWORK **22 BIT**

MAX HOST **1024**

* **126.5.4.3/9**

**01111110 00000101 00000100 00000011**

**01111110 01111111 11111111 11111111**

IP NETWORK **126.0.0.0**

IP GATEWAY CONVENZIONALE **126.0.0.1**

IP BROADCAST **126.127.255.255**

OTTETI PER HOST **23 BIT**

OTTETI PER LA NETWORK **9 BIT**

MAX HOST **8388608**

* **200.1.9.8/24**

**11001000 00000001 00001001 00001000**

**11001000 00000001 00001001 11111111**

IP NETWORK **200.1.9.0**

IP GATEWAY CONVENZIONALE **200.1.9.1**

IP BROADCAST **200.1.9.255**

OTTETI PER HOST **8 BIT**

OTTETI PER LA NETWORK **24 BIT**

MAX HOST **256**

* **172.16.0.4/16**

**10101100 00010000 00000000 00000100**

**10101100 00010000 11111111 11111111**

IP NETWORK **172.16.0.0**

IP GATEWAY CONVENZIONALE **172.16.0.1**

IP BROADCAST **172.16.255.255**

OTTETI PER HOST **16 BIT**

OTTETI PER LA NETWORK **16 BIT**

MAX HOST **65536**